

**Пошаговая инструкция по изготовлению** **декоративного камня из гипса с помощью форм и наборов**

**Компании «Декоформа»**

**Нам потребуются:**

1. Полиуретановые формы Компании «Декоформа»



1. Молярные шпателя, бытовая дрель, насадка для смешивания гипса, ведро, весы.



1. Гипс(марка Г-10 и выше)



**Шаг первый:**

Взвешиваем гипс, отмеряем необходимое количество воды, подготавливаем форму (желательно обработать лицо формы слабым мыльным раствором или специальным разделительным составом для форм)



**Шаг второй:**

Добавляем гипс в воду, и тщательно перемешиваем раствор до готовности.



**Шаг третий:**

Разливаем готовый раствор по формам, поверхность, на которой лежит форма нужно немного потрясти (для удаления пузырьков воздуха из раствора), разравниваем шпателем и убираем излишки раствора с формы.



Ждем 15-30 минут, и можно извлекать готовые плитки из форм, затем аккуратно выложите ваши изделия на окончательную сушку.





Сушка изделий производится в проветриваемом помещении.

Изделия можно располагать вертикально рядами в несколько ярусов или использовать стеллаж с решетчатыми полками для лучшей вентиляции.

**Наслаждаемся готовым результатом!**

****

Мы предлагаем готовые комплексные решения как для самостоятельного изготовления в домашних условиях, так и для организации своего производства декоративного камня и 3D панелей.

**420054 Россия**

**Республика Татарстан**

**Казань**

**Ул. Складская, д.7,офис 216**

**ПН-ПТ:10:00-18:00**

**СБ-ВС: 10:00-16:00**

**Отдел продаж:**

**8(800)333-17-22 , 8917 915-11-48(МТС)  
Техническая консультация:**

**89655988514(БИЛАЙН)**

[**dekoforma@mail.ru**](mailto:dekoforma@mail.ru)

**Наш сайт: http://dekoforma.ru/**